附件1：岛石LNG气化站、LPG瓶组站工作内容明细
	场站
	卸液/换瓶
	站内巡检，各类仪表数据抄表，填写台账
	管线巡检巡护
	维抢修
	压力表更换
	安全阀更换
	变送器、温度计、可燃气体报警器检定陪同
	灭火器检查
	场站绿化维护
	气量统计
	结算统计
	应急抢修、抢险、拉练
	各类设备维保，并填写维保记录
	各类应急物资检查

	岛石LNG气化站
	全年卸液约6车，每车5小时
	每两日全覆盖巡检1次，每次2小时，并填写相关台账
	每两日对257米管道全覆盖巡护一次，每次1小时，全年巡护182次；每月携带捡漏仪器对257米管道巡检一次，每次1小时，全年巡检12次。如遇汛期类、突发事故类等特殊情况，增加检查频次。
	预计5次，检漏紧固为主
	80只/次，2次/年
	30个/次，1次/年
	33台/次(一天完成)，1次/年
	16个灭火器，每周检查一次
	/
	1、根据LPG瓶组站库存量，及时上报叫瓶（液化石油气）计划
2、每两日，统计用气量，并填写相关台账
	每月21日库存拍照，用户端流量计拍照
	24小时待命
	全年共149项维保工作，按维保工作要求完成，并填写相关维保记录
	防汛防台物资、抗雪防冻物资等应急物资每月检查一次，并填写相关台账

	岛石LPG瓶组站
	全年换瓶约130瓶，每瓶0.5小时
	每两日全覆盖巡检一次，每次1小时，并填写相关台账
	每两日对中压管道209米、低压管道562米（含小区立管）全覆盖巡护一次，每次1小时，全年巡护182次；每月携带捡漏仪器对小区中压管道209米、低压管道562米（含小区立管）巡检一次，每次2小时，全年巡检12次。如遇汛期类、突发事故类等特殊情况，增加检查频次。
	岛石人家维抢修一年约10次（基本是打山核桃和过年期间）
	
	
	
	
	杂草清理一年三次
	根据LPG瓶组站库存量，及时上报叫瓶（液化石油气）计划
	/
	24小时待命
	/
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